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第一章 产 品 简 介
第一节 公司简介
依时利科技有限公司成立于1997年，专注于智能卡设备应用及解决方案、集自主研发，生产，销售,客户服务一体化的全国知名IT高科技企业。
依时利科技有限公司于2003年顺利通过ISO2000认证及CCC认证;我们提倡“技术创新`服务为本” 的企业理念，并己将依时利建设成一个具有强大竞争力的智能产品服务平台，我们通过与各地具有共同理念和宗旨的销售渠道合作，进行资源整合，共同为客户提供创新、优质的智能卡设备及解决方案。

技术开发：专业研发团队在保证现有产品的高稳定性基础上，不断开发更具竟争力及质优性良之产品；

市场营销：开发战略合作伙伴及高效益的代理渠道；共同建设为全国知名品牌

客户服务：建立预防性的客户服务体系，8小时内解决客户问题；

智能卡设备：考勤机、收费机、门禁机等多种IC/ID、CPU/手机卡读写器及智能卡产品；

人事考勤管理软件：提供标准版本的软件，提供硬件接口技术支持；强调产品实用性.

第二节 公司目前产品类型介绍
依时利科技有限公司针对中外各类企事业单位的不同管理模式，研究开发了一系列智能卡设备，专注应用于考勤、门禁、消费、停车场等。实现企业工厂、学校等一卡通系统。
“依时利”品牌系列智能卡设备产品目前主要有如下几类型：
1. 消费机：ER-690C\D(挂式)、ER-691C\D(卧式)

2.门禁机：ER-981C\D(单门门禁)、ER-D100/D100T、ER-D200/D200T、ER-D400/D400T门（多门门禁机）
3.考勤门禁机：ER-889D、ER-880C\DII、ER-890C\D\CT\DT、ER-891 C\D \NT、ER-860 C\D \TU
第三节 ER-891 C\D S\M T型考勤门禁机
1.3.1 ER-891系列功能简介
    ER-891系列产品外观设计美观大方，色彩庄重；外壳材料采用PVC材料环保，防火；秉承了依时利ER-890系列考勤机的优良性能；改进了记录和名单的存储格式可以由用户自定义设置，为用户提供了存储的灵活性以容纳更多的数据记录；显示画面上更加人性化，用户可以自己设置如开机画面、待机画面及打卡画面等。ER-891C产品兼容市面上所有的ISO标准A类卡；ER-891D产品兼容市面上的EM4001卡；还可扩展支持ABA通讯格式的HID读头；ER-891C、ER-891D显示屏采用128*64点阵式中文液晶显示，操作界面更为简单明了，人性化及易操作.ER-891系列同时包括可应用于手机支付的设备产品。
1.3.2外型结构及接口图
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1.3.3 键盘标识
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第四节 相关配件

1.4.1 RS-485/232转换器（选配件）
PC电脑一般有两个232串口，考勤机通过网线可直接与之相连， 但RS-232方式通讯距离仅几十米远，且只能单点对单点通讯，如果需要远距离或多点联网，则需要使用RS-485通讯方式。此时，使用该转换器将电脑串口RS-232方式转换为RS-485方式。RS-485方式通讯距离远，可达1200米，还可加中继器延长，并且支持一点对多点通讯。
将转换器RS-232端直接插接在微机串口上。接线方式详见第二章第一节。
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1.4.2 485连接线（选配件）
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用于将设备与485/232转换器。如果进行网络安装，需重新布线。为了保证网络正常、稳定，推荐选用超五类带屏蔽双绞线。

1.4.3 电源(DC 12V)（标配）
为了保证设备安全可靠，请用配套电源。机具与电锁电源分开，  

电锁选用足够功率的电源。电锁功率小，网络布线简单时，也可与机具12V电源共用。

此时应注意：市电断电后，备用电池可能无法控制电锁正常工作。如果使用其他电源，造成机具发热异常、电池充电异常，本公司不负任何责任。
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1.4.4 光盘（标配）
     光盘内包含设备的接口软件。
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第五节 参数及特性
1.5.1 技术参数
1.电器特性

1.1 电源：电压  DC 12V/1A ；普通工作模式下功率低于 1W（充电时1.5W）；

1.2 工作环境：温度：0℃ ～70℃；湿度：10% ～ 90%；

1.3 工作频率：Mifare系列：13.56MHz  ID系列：125KHz  手机系列：2.4GHz;
1.4 卡操作距离：Mifare系列≥35mm；  ID系列≥70mm    手机系列：      
1.5 卡读写时间：小于0.1秒
1.6 通讯方式： RS485、TCP/IP、232
1.7 通讯距离：RS485方式一级网络可联网127台，最远通讯距离1200米。
2.机械特性

2.1 体积：L180mm×W110mm×H34mm。
2.2 重量：360克。
1.5.2 产品特性
1. ER-861同时具有考勤机、门禁机的功能，可以由软件设置为只用于考勤，只用于门禁 ，或同时用于考勤和门禁功能；
2. 记录存储容量大，最大可存储130000条记录；数据循环存储，可恢复任意时段数据。
3. 内置备用电池，可待机工作6—8小时；

4. 记录和名单的存储格式可以用户自定义，为数据的存储提高了灵活性和存储容量。
5. 根据用户需要能下载、删除 黑白名单的操作。
6. IC卡支持Mifare1和Mifare Light两种卡，支持密码操作；ID卡支持EM ID及其兼容卡； 
7. 手机卡支持中国电信和中国移动及中国联通三种卡；
8. 可以由远程控制机器显示内容，及控制开锁等操作，还可扩充机器暂不具备的功能；
9. 可以设置多达7段的打卡时段，非打卡时段打卡无效；
10. 实现打铃功能，可设置多达32次的响铃动作，可设置为内部蜂鸣器响铃或驱动外部电铃响铃（内部蜂鸣器响铃时间最长6.375秒，外部电铃响铃时间最长99秒）；
11.  可设置数据满时停止打卡或循环打卡功能；
12.  可设置能重复打卡或不能重复打卡，不能重复打卡的时间可设置为0分到9999分钟；重复刷卡时，机器将显示重复刷卡错误，而不会存储数据，并可选择是否发出报警音；
13.  可设置两次打卡的时间间隔，防员工同时刷两张卡来代打卡；时间间隔可设置为0-65秒；
14.  每个卡号的允许开门时间可以单独设置为24小时内以半小时为单位的任意时段；
15. 门禁状态的电锁接线从8芯接口引出，可使安装方便，美观；
16. 可以远程控制门禁机开锁，读开门状态，门禁机开门超时报警，读实时刷卡数据等操作，可以随时将功能转移给机器、判别或由电脑实时判别处理；
17.  可使用管理卡进行机器的各种功能设置；
18.  使用128*64点阵显示屏，支持简（繁）体3级共三万汉字多及英文显示，可让客户自己制定其他语言显示；
19.  能通过刷卡响音异常所示当前操作是否错误；
20.  实现用户自定义显示画面，如开机画面、待机画面和打卡显示画面；
21.  支持韦根，ABA格式的外接读头
1.5.3 产品功能


1. 通过本机操作或者通过网络通讯设置机器的通讯参数，包括串口的通讯波特率、网络IP以及机具地址。

2. 可设置机器的通用参数，包括机器时间、相同卡与不同卡刷卡之间的时间间隔、机器的工作模式（决定了机器是具有考勤还是门禁机功能）以及管理员卡的操作。

3. 可设置机器的考勤/门禁参数，包括机器的允许刷卡时间段、允许刷卡的分组设置。

4. 可设置显示参数，包括显示图标点阵、显示屏画面（如开机画面、待机画面、打卡结果画面等），根据时间段决定屏幕背光灯亮度，以及打卡结果显示字符串和机器设备标示码字符串。

5. 可设置记录参数，包括设置记录存储格式和记录返回格式；以及对记录进行维护和显示已存记录数/最大记录数操作。

6. 可设置名单参数，包括设置名单存储格式和最大名单存储数量；以及对名单进行维护和名单下载操作。

7. 可设置读取Mifare 1卡需要的密码、数据块参数。

8. 可对字库进行添加自己造字修改和读取等操作。
9. 接口命令：包括设置打铃时间、外接指示灯的控制参数、门禁输出控制参数。
第二章 设备安装
第一节 设备连接
设备与电脑正常连接，必须有正确的接线方法。本节将介绍通过RS-485和TCP/IP Lan的方式连接到电脑。
2.1.1 RS-485连接
考勤机通过RS-485连接线连接到485/232转换器，然后再由转换器连接到电脑。
（RS-485连接线、RS-485/232转换器转换器可向本公司购买）.
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2.1.2 RS-485网络接线方法
    当使用多台设备时，需要用485网络联网，总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线，按照485接线方法，将设备接入总线。注意：网络中机具不能有重复编号，否则无法通讯。
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2.1.3 TCP/IP Lan网络连接到电脑
   考勤机带T型号的自带Lan接口可以直接通过网线连接到交换机上面，然后使用考勤机键盘把考勤机的IP地址修改为对应的网段未使用地址就可以和电脑通讯。
通过Lan连接是一种简单快速的连接方式，其数据传输的速度比RS485通讯快很多。
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第二节 外接设备
2.2.1 控制口定义
[image: image2.png]



ER-891C/D/CT控制口为一8芯插座，通过该接口可外接一个读头、电锁、指示灯等。接口定义如下：
8芯接口插座引线编号图  

ER-891版本与对应8芯接口引脚说明：
	引脚
	色标
	外接第二读头
	外接门禁检测
	LIN接口总线
	485接口总线

	1
	绿色
	INA
	IN1
	Line
	485_A

	2
	白色
	GND
	GND
	GND
	GND

	3
	红色
	INB
	IN2
	IN2
	485_B

	4
	蓝色
	+5V电源输出，最大300mA

	5
	黄色
	输出通道2继电器常开端

	6
	棕色
	输出通道1输出端，或可作为IN3的输入端

	7
	黑色
	输出通道2继电器常闭端

	8
	灰色
	继电器COM，或12V电源输出


2.2.2. 控制电锁
注意事项：
1. ER-891D机具中的红色和绿色连接线用于外接韦根和ABA通讯格式读头，韦根读头一般需要9-12V，请接8脚(灰色)；ABA读头一般是5V电压，请接4脚(蓝色)；请注意读头需要的电压范围，若电压过大则会损坏读头；ER-891C和891CT中的红色线用于接门磁检测门状态；禁止用来接其它设备；不用时请不留线头。
2. 注意电锁是常开电锁或常闭电锁，按下列说明对应接线。
3. 外接电锁或其它大功率设备时需分开使用电源，不能与机具共用，必须外接电源。
4. 接口连接线由厂家提供，线的颜色与以上说明一致。
2.2.2.1、连接线说明
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外形图如下： 

该连接线由厂家提供，为8芯线，分别为不同颜色。

2.2.2.2、控制原理说明
机具内通过两个内置继电器控制两个有源信号输出，相当于一个自动开关，可控制电锁、指示灯、电铃等设备。
2.2.2.3、常闭电锁（通电开门）接法
[image: image31.png]Gt
;JLW%«
2 (E12)
8]

) ALK

6 (Eif)



常闭电锁即没有电源供应的时候，电锁处于闭锁状态，当在电锁上加电源时，电锁打开。接线图如下：
静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。
不能开锁的检测方法
在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1 打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2 用接口软件查看如下功能设置：
“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”

3  如果设置正确，则判断为机具故障。
2.2.2.4 常开电锁（通电关门）接法
常开电锁即有电源供应的时候，电锁处于闭门状态，断开电源时，电锁打开。接线图如下：
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静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。
不能开锁的检测方法
在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
1. 用接口软件查看如下功能设置：
“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”

22. 如果设置正确，则判断为机具故障。
2.2.2.5 电铃控制接线
常用电铃为AC220V设备，需用继电器转换，接线图如下，然后用接口软件设置电铃时间即可。
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不能打铃的检测方法
在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1．考勤机到达设定时间时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2．用接口软件查看如下功能设置：
“功能设置”中“打铃设置”是否选择“继电器1外接电铃”；“其他”选项卡中“使用打铃时间”是否选有效，是否设置了打铃时间。
如果设置正确，则判断为机具故障。
2.2.2.6报警指示输出
两路输出也可同时使用，可作为正常刷卡与非法刷卡报警。正常指示与上述中的电锁接法类似，但电源可直接利用接口输出电源。第二路信号是非法报警输出，如黑名单、无权限等情况，接指示灯或报警设备，即可作为非法报警用。接线如下：
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当有非法卡操作时，机具可输出报警信号，驱动报警器工作。
不能报警的检测方法
在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1．打卡有效时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，打卡非法时测量5脚（黄色）与2脚（白色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2．用接口软件查看如下功能设置：
“功能设置”中“外设接口”是否选择“外接继电器等效于正错指示灯”。 
如果设置正确，则判断为机具故障。
2.2.2.7 韦根读头接线说明


[image: image3.png]LR

[swae

41 (Red) VEC

20 (Fr B Black) D
EaE R 10
B 0mite) 11

IWEE)




注意：若外接读头工作电压在10-12v之间,请改用8脚(灰色)作为电源输入端
2.2.2.8 ABA读头接线说明
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注意：若外接读头工作电压在10-12v之间,请改用8脚(灰色)作为电源输入端
第三章 系统操作
ER891系列考勤门禁机支持键盘操作，通过键盘可以设置设备的部分参数和功能，以下主要介绍通过键盘设置功能的操作方法。
第一节 键盘功能说明
设备功能设置采用菜单方式，通过键盘操作设置，每一个键都有对应的功能，说明如下：
[image: image5.wmf]9
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 数字键，从键盘输入数字；
[image: image6.wmf] 和 [image: image7.wmf] 是功能键，暂未开放；
[image: image8.wmf]、[image: image9.wmf]、[image: image10.wmf]、[image: image11.wmf]是光标移动键每按动一次，光标向下移动一次；
[image: image12.wmf]E
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确认键，每按键一次，可进入一层菜单或保存当前设置；
[image: image13.wmf]E
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退出键，每按一次，菜单返回上一级，直至退出功能设置状态。
第二节 键盘操作说明
使用确认键即进入“系统登陆状态”，通过手动输入管理员卡号或者刷管理员卡，并输入正确的管理员卡密码即能进入“系统功能菜单”，可以通过键盘设置设备功能，在操作过程中如果约10秒内无键盘操作则自动退出到正常待机状态下。使用软件将任意一张卡的卡号当做管理卡下载到考勤机中，该卡即成为管理卡，下载管理卡的操作方法请参考《接口管理软件操作说明》。
[image: image35.png]/i Ytk
| -

3

23

585+

K185~



当设备进入“系统功能菜单”功能设置状态时，按[image: image14.wmf]、[image: image15.wmf]、[image: image16.wmf]、[image: image17.wmf]光标移动键，将光标移到需选择的功能菜单上，按[image: image18.wmf]E
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确认键，即选择了光标指示的功能，或进入该功能的下一级功能菜单中；设置一项功能后按[image: image19.wmf]E
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退出键退出或返回上一级菜单。
系统菜单结构如下：
菜单功能操作说明
参数管理：该项设置设备参数、通讯参数
设备参数：可以设置设备时间，用户依次输入 年、月、日、时、分、秒；输入正确按确认键，退出请按取消键盘。
通讯参数：可以设置串行通讯速率，分别设置RS485口和LIN口的通讯波特率；有4800波特率，9600波特率，19200波特率3个选择。建议使用9600波特率。

设备LAN口：用于设备通过TCP/IP网络与电脑通讯的地址;自动设置IP和手动设置I P只能选择其中的一个;自动设置IP能接受网络自动分配机具IP地址；手动设置IP用户可以自己设置本机IP地址；用户依次输入本机IP，网关地址和掩码地址；设置完按确认键输入参数。
设置TCP端口：用于设置TCP端口，进入功能后显示当前TCP端口号，用户只需要直接输入需要的端口数字按确认键设置即可。

设置UDP端口：用于设置UDP端口，功能与设置TCP端口一致。

记录管理：该项有记录信息、读取记录、删除记录。
记录信息：用于显示当前的最大记录数和已储存的记录数。
删除记录：用于将记录删除，确定删除请按确认键，取消请按取消键退出。
   注意事项和使用要点
在使用本设备时，应遵循下述基本事项:
1  需使用依时利考勤门禁机专用电源作为本设备的电源输入，其它的不符合规范的电源易引起故障甚至火灾。
2  设备安装时需由专业人员安装，不正确的安装及连接易损坏机器。
3  要设备应安装在清洁，干燥，通风的地方，不可安装在光线强的地方，更不可安装在阳光能照射到的地方，以免影响设备的正常工作及使用寿命。
4  请将设备固定于安装位置防止碰撞划伤和跌落而损坏本设备。
5  请保持设备的清洁防水，防油烟，灰尘及腐蚀性气体，液体等对设备的伤害，以免影响设备的正常工作。
6  机壳表面沾有污垢和灰尘时，请用干燥的细布擦干净，不得用水，清洁液或其它化学溶剂，以免腐蚀机表面及流入机内损坏器件。
7  用户刷卡时，请将卡放近设备的感应区内并停留片刻约1秒，不要用卡拍打机器以免造成卡的损坏。
8  485通迅距离超过500米时，请选用带屏蔽的介质，并接地及加终端电阻。
9  485通迅距离超过1200米时，需加信号延长器。
10  Lan连接不能超过100米，超过100米需要加中继器。
11  若本设备发生故障，非专业人员不要打开机器，应及时与当地经销商技术服务中心联系。
附二 常见故障及解决方法
第一节 电源故障
1. 接上外置电源，“POWER”指示灯不亮
可能原因：1.插座未连接好
          2.电源不良
          3.机具故障 

解决方法：1.检查电源线路，重新插接
          2.用万用表检查电源输出电压
          3.返回厂家维修
2. 打开设备开关无反应
可能原因：1.内置电池无效或不足
          2.设备不良
解决方法：1.使用外接电源或返回厂家维修；
          2.使用外置电源也不工作时需返回厂家维修。
第二节 通讯故障

1. 现象：操作时提示“连接设备失败”或“连接设备超时”

可能原因：1.选择的设备机号与实际设备机号不一致；
2.选择的通讯端口故障或不正确；
            3.使用的通讯线不正确或通讯线故障；
4.波特率不正确；
          5.串口损坏
          6.通讯距离超过有效距离；
解决方法：1.在设备显示屏上查看机号，在软件中重新添加该机号；
2.查看连接的端口编号与软件设置中的是否一致；更换设备检测；
3.按照第二章第一节介绍的方法检查通讯线或更换；
4.将软件中的波特率设置成与设备一致；
5.更换串口；
6.增加中继器。
2. RS485无法连接
可能原因：1.连接线不良
          2.RS485转换卡故障 

解决方法：1.更换RS485连接线
          2.更换RS485转换卡
3. RS485网络单机（或部分）连接正常，但多台联网失败或不稳定
可能原因：1.网络中有设备标号重复
2.网络设备过多
3.传输距离超出有效范围
4.网络线路不良
5.采集数据慢或一次采集不完全
解决方法：1.检查设备显示屏上的机号，更改重复机号
          2.将网络分成多个部分
          3.增加中继器
          4.检查网络线路是否连接良好，是否有外界干扰
          5.检查网络线路是否连接良好，是否有外界干扰
4. Lan连接考勤机无法连接
   可能原因：1.考勤机IP地址不对
2.网线不通

          3.考勤机通讯器件损害

解决办法：1.修改正确的IP地址

          2.更换网络设备

          3.送回公司修理
第三节 读卡故障

1. 刷卡无反应
可能原因：1.密码或分区不对应
          2.卡未写信息或格式不对
          3.卡损坏
          4.没有设置设备功能
          5.设备不正常
解决方法：1.重新设置密码或分区，使设备与卡的密码、分区一致
              2.选择卡结构，重新发卡
              3.换卡
              4.将设备设置成考勤或门禁功能
              5.返回厂家维修
2. 刷卡有反应，但不正常
解决方法：功能设置错误，查看提示信息，参考附表说明解决。
第四节 外接设备故障
刷卡有效，但不能开锁
可能原因：1.没有设置开锁时间
          2.没有设置成门禁功能
          3.输出控制通道设置与接线不一致
          4.门禁机没有外加电源
          5.电锁接线错误或电锁失效
          6.门禁机控制口损坏
解决方法：1.用接口软件设置开门时间
          2.用接口软件将工作模式设置成门禁机
          3.用接口软件更改外接电锁输出通道
          4.接上外接电源
          5.按照第二章第二节说明检查电锁接线。
          6.返回厂家维修
1. 非法卡无报警输出
    可能原因：1.外接正、错指示灯点亮时间为0

              2.没有设置报警功能
              3.输出控制通道设置与接线不一致
              4.考勤机门禁机没有外加电源
              5.接线错误
6.考勤机门禁机控制口损坏
解决方法：使用管理员卡调整外接正、错指示灯点亮时间；其他同上
2. 刷卡时电锁关闭而常态时却打开
可能原因：选择常开、常闭类型错误
解决方法：重新按照第二章第二节说明接线
3. 外接电铃到时不动作
可能原因：1.没有设置打铃时间
          2.没有设置考勤
          3.输出控制通道设置与接线不一致
          4.考勤机门禁机没有外加电源
                 5.接线错误
  6.考勤机门禁机控制口损坏
解决方法：1.重新设置打铃时间；
          2.用接口软件将工作模式设置成考勤机
                3.用接口软件更改外接电铃输出通道
                4.接上外接电源
                5.按照第二章第二节说明检查电铃接线。
                6.返回厂家维修

附三：蜂鸣器响音提示说明　
　　　1.刷卡正常





短促音（200ms）
　　　2.非允许刷卡时段



中鸣音（700ms）
　　　3.重复刷卡操作




长鸣音（1.2s）
　　　4.非法卡（门禁/考勤）


间歇响铃两次（短音与间隔都为80ms）
　　　5.当前时间段禁止通行


间歇响铃三次（短音与间隔都为80ms）
　　　6.黑名单或分组刷卡错误

间歇响铃四次（短音与间隔都为80ms）
　　　　　　
附四:产品标准配件

1.DC 12V电源适配器：1个

3.软件光碟：1张
4.说明书：1本
5.合格证：1张
6.保修卡：1张
★非标准配件：（如需要另行购买）
1. RS485网线与RS485/232转换器
2. 常开\常闭电锁
3. 电铃
4. 外接门禁继电器、二极管













































普通机具





电源插口





设备扩展口





通讯口RJ485





这个地方的图需要改成“开关电源”的图片





这张图不太形象。需要换
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